Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo crear una secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml`

Para crear una secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml` para la instalación de Windows Server 2008 R2, siga estos pasos. Tras generar la secuencia de comandos de configuración, se guarda en el repositorio de controladores de dispositivos.

Nota - En este procedimiento, la secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml` se asigna a la imagen de instalación de Windows Server 2008 o R2. A continuación, la imagen de instalación instala los controladores de dispositivos especificados durante la instalación de la red de Windows Server 2008.

1. Inserte el DVD de Windows Server 2008 en el lector de DVDs del sistema que alberga los servicios de implementación de Windows.
2. Copie todos los archivos de catálogo de Windows Server 2008 en la carpeta de catálogos del repositorio de controladores de dispositivos, por ejemplo:

   `copy DVDDrive:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\W28R2\ Catalogs`

3. Inicie la aplicación de administración de sistemas de Windows y cree una nueva secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml`:
   1. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft Windows AIK > Administrador de imágenes de sistema de Windows.
   2. En el panel Archivo de respuesta, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Nuevo archivo de respuesta.
   3. Si aparece un mensaje solicitando que abra una nueva imagen de Windows ahora, haga clic en No.
4. Especifique el archivo de catálogo de Windows Server 2008 que coincida con la edición de Windows Server 2008 (edición Standard, Datacenter o Enterprise) que está instalando:
   1. En el panel Imagen de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la imagen de Windows.
   2. En el cuadro de lista de tipos de archivos, seleccione los archivos de catálogo (*`.clg`) y haga clic en Examinar para especificar las carpetas de catálogos en el repositorio de controladores de dispositivos.

      Asegúrese de seleccionar el archivo de catálogo que coincida con la edición de Windows Server 2008 R2 que está instalando.

      Por ejemplo, para el Windows Server 2008 R2 Datacenter, seleccione:

      `C:\Unattend\Drivers\W2K8R2\Catalogs\ install_Windows_Server_2008_SERVERDATACENTER.clg`

5. Especifique los paquetes de componentes para realizar la transferencia a `2 offlineServing`.
   1. En el panel Imagen de Windows, haga clic y amplíe architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version.
   2. Haga clic con el botón derecho del ratón en PathAndCredentials (ruta y credenciales) y seleccione Add Setting (agregar ajuste) para realizar la transferencia a 2 OfflineServing.
6. Repita el paso 5 con cada controlador de dispositivos que desee instalar durante la instalación de Windows Server 2008.

   Consulte la tabla en Incorporación de controladores en la imagen WIM para obtener la lista de controladores de dispositivos que se pueden incluir en el archivo `install.wim`.

7. Especifique una clave de instalación.
   1. En el panel Archivo de respuesta, , haga clic en y amplíe 2 offlineServicing,architecture_Microsoft-Windows- PnPCustomizationsNonWinPE_version.
   2. Haga clic y amplíe PathAndCredentials (ruta y credenciales); a continuación, escriba una clave de secuencia y la ruta de los controladores de dispositivos UNC del repositorio.

      Por ejemplo, para agregar el controlador de dispositivo de la opción Sun Storage PCIe SAS RAID HBA, escriba:

      `Clave 1`

      `Ruta \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64`

   3. En la sección Credential (credenciales) de cada componente de PathAndCredentials, haga clic y amplíe el componente para insertar el dominio UNC, el nombre de inicio de sesión, y la contraseña (si es necesaria) que permitan el acceso a los controladores de dispositivos almacenados en el repositorio.

      Por ejemplo:

      Dominio

        UNC_domain

      Contraseña

        UNC_password

      Nombre de usuario

        UNC_username

   4. Repita los pasos de 7a a 7c con cada controlador de dispositivos que desee instalar durante la instalación de Windows Server 2008.
8. Valide el archivo `ImageUnattend.xml` con la aplicación Administrador de imágenes de sistema de Windows:

   En la aplicación Administrador de imágenes de sistema de Windows, haga clic en Herramientas > Validar archivo de respuesta.

9. Guarde la secuencia de comandos de configuración `.xml` como `ImageUnattend.xml` con la aplicación Administrador de imágenes de sistema de Windows:
   1. En la aplicación Administrador de imágenes de sistema de Windows, haga clic en el menú Archivo y seleccione Guardar archivo de respuesta como.
   2. Guarde la secuencia de comandos `.xml` en el repositorio de controladores de dispositivos como:

      `c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml`

      Salga de la aplicación Administrador de imágenes de sistema de Windows.

      La creación de la secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml` ya se ha completado.

Pasos siguientes

En una instalación de Windows Server 2008 R2, pase a la Asignar la secuencia de comandos de configuración `ImageUnattend.xml`a la imagen de instalación de Windows Server 2008.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |