Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Los dispositivos de E/S no funcionan en SLES11 SP1 con XEN (CR 6965290)

Si el número de dispositivos de E/S supera el número de interrupciones de XEN, los dispositivos de E/S podrían no funcionar y mostrar los mensajes de error correspondientes. Por ejemplo:

`Unable to allocate IRQ` (no se puede asignar IRQ)

## Solución provisional

- Agregue lo siguiente al archivo `/boot/grub/menu.lst`:

  `extra_guest_irqs=64,2048 nr_irqs=2048`

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |