Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo confirmar las direcciones MAC de puerto físico y asignarlas a los nombres de dispositivos de Windows

Para confirmar las direcciones MAC de los puertos de interfaz de red instalados y asignarlas a los nombres sencillos de los dispositivos de Windows, es necesario que abra una línea de comandos y que ejecute `ipconfig /all`:

1. Haga clic en > Inicio > Ejecutar.

   Aparece el cuadro de diálogo Ejecutar.

2. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba `cmd` y, a continuación, haga clic en OK.

   Aparece la ventana de línea de comandos DOS `cmd.exe`.

3. En la ventana de línea de comandos DOS `cmd.exe` escriba el comando siguiente en la línea: `ipconfig /all`

   La lista resultante del comando `ipconfig /all` identifica los puertos de interfaz de red instalados por nombre de conexión.

   Esta lista no sigue necesariamente un orden alfanumérico. Puede personalizar el nombre de conexión en la ventana de conexiones de red. Para obtener más detalles, consulte la documentación de Microsoft. La siguiente figura ilustra cómo el sistema operativo Windows, de forma predeterminada, asigna nombres lógicos a las interfaces de red.

       Windows IP Configuration

          Host Name . . . . . . . . . . . . : 08R2G58S
          Primary Dns Suffix  . . . . . . . : whql.local
          Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
          IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
          WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
          DNS Suffix Search List. . . . . . : whql.local

       Ethernet adapter Local Area Connection 8:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #8
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-A2
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3dc4:70b2:dbc4:a20e%19(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 637542696
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 7:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #7
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-9B
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fcb6:ab8:1ea8:c6a5%17(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.60.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 570433832
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 6:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #6
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-9A
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f45c:b870:efe2:54d7%16(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 520102184
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 5:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #5
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CE-2B
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d16:989a:ef66:21fc%15(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.70.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 436216104
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 4:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #4
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CE-2A
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ecc8:9a72:ca4a:f6a8%14(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.30.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 419438888
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 3:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #3
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-BB
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::436:f2c5:82d:9b45%13(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.40.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 352330024
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection 2:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection #2
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-BA
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6565:3371:68b7:8fc9%12(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.83(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, April 23, 2010 1:15:30 PM
          Lease Expires . . . . . . . . . . : Sunday, April 24, 2011 1:15:29 PM
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301998376
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Ethernet adapter Local Area Connection:

          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82576 Gigabit Dual Port Network
       Connection
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-28-44-CD-A3
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
          Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::914f:4a32:d51a:648b%11(Preferred)
          IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.50.50(Preferred)
          Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
          Default Gateway . . . . . . . . . :
          DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234889512
          DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-55-41-39-00-21-28-44-CD-A3
          DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                              fec0:0:0:ffff::2%1
                                              fec0:0:0:ffff::3%1
          NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

       Tunnel adapter isatap.{1C6FCDB6-1785-4754-9835-0875D96FD9BE}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{9525B926-8C1F-469D-B302-F12890BF74E2}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{2B983248-1D90-41CA-920B-BE387D88F320}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{839E5C39-B7AB-49C0-8BA3-38F5E2688745}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{3292E9DB-E6AA-4611-8612-961DEA5112C0}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #5
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{0AAB6818-15D4-4CFA-BC13-68FD3FBCBFB0}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #6
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{7A0F9D94-E16F-4F8F-B07E-CE66F446BB26}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #7
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

       Tunnel adapter isatap.{DE3F60D0-D0DF-49A5-9168-14F27BACAD4B}:

          Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
          Connection-specific DNS Suffix  . :
          Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #8
          Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
          DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
          Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

   Donde:

   `Conexión de área local del adaptador Ethernet`

     Identifica el primer puerto de adaptador Ethernet.

   `Conexión de área local de adaptador Ethernet 2`

     Identifica el segundo puerto de adaptador Ethernet.

   Y, `Conexión de área local de adaptador Ethernet 3`

     Identifica el tercer puerto de adaptador Ethernet.

   Lista de muestra:

   - `Conexión de área local de adaptador Ethernet` es el nombre lógico predeterminado de Windows (nombre sencillo) asignado a una interfaz de red.

     Tenga en cuenta que la primera conexión de área local de adaptador Ethernet aparece con un valor nulo. Esta entrada identifica el sufijo DNS específico de la conexión (por ejemplo, `east.sun.com`) y la dirección MAC física de dicho puerto.

   - `Conexión de área local de adaptador Ethernet 2` identifica un estado de medio desconectado, una descripción y la dirección MAC física de dicho puerto.

   - El valor numérico de los siguientes nombres sencillos lógicos de Windows hace referencia al número de conexión de red.

Véase también

Cómo determinar los puertos de datos de red activos del servidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |