Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Las pruebas de bucle invertido de SunVTS Loopback pueden bloquearse en una tarjeta Intel10GbE (CR 6957932)

Al realizar las pruebas de bucle invertido de SunVTS, estas pueden bloquearse al realizar la prueba de una tarjeta Intel 10GbE.

## Solución provisional

- Instale el parche 144568-02 o posterior de Oracle Solaris.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |