Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Especificaciones ambientales

Especificación | Valor
--- | ---
Temperatura (en funcionamiento) | 41� a 90� F (5� a –32,2� C)
Temperatura (almacenamiento) | –40� a 149� F
Humedad | 20% a 90% sin condensación
Altitud operativa | 0 a 10.000 pies (0 a 3.048 m) máximo Reduzca la temperatura de funcionamiento 1,8� F (1� C) cada 985 pies (300 m) por encima de 2.955 pies (900 m) de altitud
Flujo de aire | Circulación del aire típica (para temperaturas ambientales de 73� F e inferiores (23� C e inferiores): 200 CFM Flujo de aire máx. posible: 400 CFM.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |