Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Descripción general de PXE

El entorno de ejecución Preboot Execution Environment (PXE) de Linux se puede utilizar para iniciar el servidor desde una interfaz de red en lugar de un almacenamiento local. Para instalar el sistema operativo, es lo mismo iniciar el servidor de destino desde una imagen de distribución del SO basado en PXE que iniciarlo desde un DVD, salvo que el medio se encuentre en la red. Para utilizar PXE, debe configurar la infraestructura de red necesaria:

- Un servidor de DHCP que ejecute Linux y configurado para el inicio de PXE. En el ejemplo que aparece en este apartado, el servidor DHCP también será el servidor PXE.

- Servidor TFTP que admite el inicio de PXE. Las imágenes de inicio de PXE estarán ubicadas en el servidor TFTP. En el ejemplo que aparece en este apartado, el servidor DHCP actuará como servidor PXE con la ejecución de TFTP en el mismo como servicio.

- PXELINUX instalado en el servidor PXE.

- Imagen de PXE en el servidor PXE. En el ejemplo que aparece en este apartado, la imagen será el medio de instalación de distribución del SO Linux utilizado para realizar una instalación remota del SO en el cliente PXE.

- Cliente PXE (también llamado "sistema de destino") con una tarjeta de interfaz de red que admite el inicio desde la red. El cliente se iniciará a través de la red mediante una imagen PXE.

  Nota - Su red PXE debe estar ejecutando redes IPv4 (IPv6 no admite el inicio de red de PXE).

La tarjeta de la interfaz de red (NIC) incorporada en su servidor admite el protocolo de inicio de red Preboot Execution Environment (PXE). El sistema BIOS y la interfaz de red BIOS en su servidor preguntan automáticamente a la red por un servidor DHCP. Si dicho servidor DHCP en la red se ha configurado para admitir los servidores de protocolo PXE e imagen PXE en la misma red, podrá utilizar PXE para iniciar e instalar una versión compatible de Linux (Oracle Linux o SLES) en el servidor.

Vaya a Cómo instalar y configurar un servidor DHCP para PXE..

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |