Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo crear un disco virtual

1. Inicie sesión en el servidor con la dirección IP del módulo de procesador de servicio (SP).
2. En la ventana del navegador web, haga clic en la ficha Remote Control (control remoto) para iniciar el control remoto de ILOM.
3. Haga clic en la ficha KVMS.
4. En el modo de ratón, seleccione Relative (relativo) y, a continuación, haga clic en Save (guardar).

   Nota - La opción Relative (relativo) permite que el ratón se desplace entre las ventanas mientras se encuentra en la consola remota. Al llegar al final de este procedimiento, se le solicitará que cambie estos ajustes del ratón a Absolute (absoluto).

5. Haga clic en la ficha Redirection (redirección). En la pantalla Redirection (redirección), haga clic en Launch Remote Console (iniciar consola remota).

   Se abre la ventana de la consola remota de ILOM 3.0.

6. Desde el menú Devices (dispositivos), seleccione Mouse (ratón) para habilitar el ratón.
7. Reinicie el sistema y espere a que aparezca el rótulo de LSI. Cuando los dispositivos aparezcan en la página de rótulos, utilice la combinación de teclas Control-H.
8. En la pantalla Adapter Selection (selección de adaptador), haga clic en Start (iniciar).

   Aparece la pantalla de configuración virtual de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid.

9. En la pantalla de configuración virtual de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid, seleccione Configuration Wizard (asistente de configuración).

   Aparece la pantalla del asistente de configuración virtual de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid.

10. En la pantalla del asistente de configuración, haga clic en New Configuration (nueva configuración) y, a continuación, en Next (siguiente).
11. Seleccione Manual Configuration (configuración manual).

    La configuración automática crea una única unidad de disco virtual que contiene todas las unidades de disco duro de su sistema. Más de una unidad se configura como disco fraccionado (RAID 0) y aparece como una única unidad de disco virtual de espacio de almacenamiento combinado. Es posible que no desee esta configuración, ya que pueden crearse varios puntos de error. Es decir, si una unidad da error, el sistema no se iniciará. Debe eliminar todas las unidades excepto una. También, puede utilizar la configuración manual para crear la unidad de disco virtual utilizando una única unidad de disco duro.

12. Si aparece una ventana de confirmación, haga clic en Yes (sí).

    Aparece la pantalla de definición de grupos de unidades en el asistente de configuración de la utilidad de configuración de BIOS MegaRaid, que muestra las unidades del sistema y los grupos de unidades.

13. Seleccione la unidad que desee y haga clic en Add To Array (agregar a matriz).
14. Haga clic en Accept DG (aceptar DG) para crear el grupo de unidades.

    Esto permite ver el grupo de unidades 0.

15. Haga clic en Next (siguiente).

    Nota - Puede deshacer la selección de un grupo de unidades haciendo clic en el botón Reclaim (reclamar).

    El grupo de unidades aparece en la ventana de definición de span.

16. Haga clic en Add to SPAN (añadir a SPAN).

    El grupo de unidades aparece en el span.

17. Haga clic en Next (Siguiente).

    Aparece la pantalla de definición de unidades virtuales.

18. Establezca el nivel y las configuraciones RAID que desea incluir en la unidad de disco virtual y haga clic en Accept (aceptar).

    Para obtener más información sobre cómo configurar RAID, consulte la documentación de administración de discos de su servidor.

    El sistema le pide que confirme el modo Write Back with BBU (escritura no simultánea con BBU).

19. Haga clic en Yes (sí).

    Aparece la pantalla del asistente de definición de unidades virtuales del asistente de configuración.

20. Haga clic en Next (Siguiente).

    Aparece la pantalla de previsualización.

21. Compruebe que la unidad de disco virtual incluye el grupo de unidades 0.

    El gráfico de ejemplo muestra una única unidad virtual mediante la opción de configuración manual:

22. Haga clic en Yes (sí) para guardar la configuración.

    Aparece el mensaje: All data on Virtual Drives will be lost. Want to Initialize? (Se perderán todos los datos de las unidades virtuales. ¿Desea iniciar?).

23. Haga clic en Yes (sí) para iniciar.
24. Haga clic en Yes (sí) para salir.

    Aparece el mensaje Please Reboot Your System (reinicie el sistema).

25. Utilice la combinación de teclas Alt+B para ver el menú desplegable del teclado.

    | Precaución - Debe hacer este paso, de lo contrario, el siguiente paso con Control Alt Supr reiniciará la máquina local.

26. Use las teclas de flecha para seleccionar Control Alt Supr en el menú para reiniciar el sistema remoto. Pulse Intro.
27. Vuelva atrás y ajuste el modo de ratón en Absolute (absoluto):
    1. En la pantalla de control remoto, haga clic en la ficha KVMS.
    2. En el modo de ratón, seleccione Absolute (absoluto).
    3. Haga clic en Save (guardar).

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |