Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo identificar los puertos de red instalados

Siga estos pasos para poder identificar los nombres lógicos de sus puertos de red físicos. Esta información será necesaria durante la instalación y la configuración del sistema operativo.

1. Identifique los puertos de red instalados.

   Un módulo de servidor Sun Fire X4800 M2 completamente cargado puede tener los puertos siguientes:

   - FEM: es un puerto Broadcom de 10 GbE. Estos puertos deben tener instalado un módulo FEM (Fabric Expansion Module) en cada módulo de CPU de cada NME (para un total de dos por módulo de CPU).

   - EM PCIe: es una ranura de módulo express (EM) PCIe. Hay dos asignadas por módulo de CPU. Si está instalada una tarjeta de interfaz de red, puede que tenga más de un puerto.

   - NIC: es un puerto Intel de 1 GbE. Hay dos asignados por módulo de CPU.

2. Ejecute el asistente de instalación de hardware de Oracle y vaya a la pantalla de información del sistema para ver la asignación de nombres lógicos de los puertos de red instalados.

   Incluso si no se plantea utilizar OHIA para la instalación del sistema operativo, le ofrecerá información importante para identificar los componentes instalados. Para obtener información acerca del uso de OHIA, consulte Asistente de instalación de hardware de Oracle (OHIA).

   - Los dispositivos FEM instalados están etiquetados como `10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwift)`.

   - Los dispositivos NIC instalados están etiquetados como `Intel 82576 Gigabit Network connection`.

   - Los dispositivos EM PCIe instalados tienen el `fabricante:` como prefijo de la etiqueta. Un ejemplo podría ser: `fabricante: Intel Corporation producto: 82571EB Gigabit Ethernet Controller`.

3. En la tabla siguiente, anote los puertos reales instalados en el sistema y sus nombres lógicos como se muestra en la pantalla de información del sistema de OHIA.

   Durante el inicio del sistema, los puertos se enumeran y se les asignan nombres lógicos siguiendo el orden de examen del PCIe del sistema. Tenga en cuenta que aunque OHIA enumera el nombre lógico correcto (eth0, eth1, eth2, etc. ), no enumera necesariamente los puertos por orden de nombre lógico.

   Orden de examen de PCIe | Identificador de puerto | ¿Existe un puerto de red físico en esta ubicación en el sistema? | ¿Está activo este puerto (aparece como Configured (configurado) en OHIA)? | Nombre lógico asignado en OHIA (eth0, eth1, etc.)
   --- | --- | --- | --- | ---
   1 | EM0.1 |  |  |
   2 | EM0.0 |  |  |
   3 | FEM0.0 |  |  |
   4 | FEM0.1 |  |  |
   5 | NIC0.0 |  |  |
   6 | NIC0.1 |  |  |
   7 | NIC3.0 |  |  |
   8 | NIC3.1 |  |  |
   9 | EM3.1 |  |  |
   10 | EM3.0 |  |  |
   11 | FEM3.0 |  |  |
   12 | FEM3.1 |  |  |
   13 | NIC1.0 |  |  |
   14 | NIC1.1 |  |  |
   15 | EM1.1 |  |  |
   16 | EM1.0 |  |  |
   17 | FEM1.0 |  |  |
   18 | FEM1.1 |  |  |
   19 | NIC2.0 |  |  |
   20 | NIC2.1 |  |  |
   21 | EM2.1 |  |  |
   22 | EM2.0 |  |  |
   23 | FEM2.0 |  |  |
   24 | FEM2.1 |  |  |

   Use esta información durante la instalación de software para garantizar que los puertos de red estén configurados correctamente.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |