Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo obtener la dirección IP de SP mediante una conexión de serie y CLI

Antes de empezar

- Complete la configuración de hardware como se describe en la documentación de configuración de hardware.

- Suministre alimentación en modo inactivo al servidor. Consulte Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio para ubicar los conectores de los cables de alimentación.

1. Conéctese a Oracle ILOM mediante un puerto de administración serie.

   Este elemento se describe en Cómo conectarse a la CLI de Oracle ILOM mediante el puerto de administración serie.

2. Inicie sesión en Oracle ILOM.
   1. Escriba el nombre de usuario predeterminado: `root`.
   2. Escriba la contraseña predeterminada: `changeme`.

      El SP muestra su secuencia de comandos predeterminada:

      `->`

3. Para ver la dirección IP del SP, escriba:

       show /SP/network
          Targets:
          test

          Properties:
          commitpending = (Cannot show property)
          dhcp_server_ip = 10.80.193.10
          ipaddress = 10.80.193.163
          ipdiscovery = DHCP
          ipgateway = 10.80.195.254
          ipnetmask = 255.255.252.0
          macaddress = 00:21:28:44:F4:EE
          pendingipaddress = 10.80.193.163
          pendingipdiscovery = DHCP
          pendingipgateway = 10.80.195.254
          pendingipnetmask = 255.255.252.0
          state = enabled
          switchconf = (none)

          Commands:
          cd
          set
          show

   Oracle ILOM muestra la información de la red, incluida la dirección IP.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |