Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo apagar el servidor

- Para apagar la alimentación principal del servidor, utilice uno de estos métodos:

  - Cierre normal: presione y suelte el botón de encendido del panel frontal. En sistemas con ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), el sistema operativo se cerrará con normalidad. Los servidores que no tengan sistemas operativos con ACPI, pasarán a modo inactivo de inmediato.

    | Precaución - En servidores que no estén ejecutando un sistema operativo con ACPI, existe la posibilidad de pérdida de datos. Es igual a un cierre de emergencia.

  - Cierre de emergencia: mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos para forzar el apagado y pasar a modo inactivo.

    Cuando se apague el sistema, el LED de encendido/OK del panel frontal parpadeará para indicar que el servidor se encuentra en modo inactivo.

    Nota - Para apagar completamente el servidor, deberá desconectar el cable de alimentación CA del panel posterior del servidor.

Véase también

- Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio

- Cómo encender todos los componentes del servidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |