Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo insertar el servidor en el bastidor

Antes de empezar

Siga los pasos indicados en Cómo instalar el hardware de montaje en bastidor en un bastidor con orificios redondos.

1. Levante el servidor hasta su posición en el bastidor.

   Se recomienda usar un dispositivo de elevación mecánica.

   | Precaución - El servidor pesa 180 libras (82 kg). Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños en el equipo, utilice un dispositivo de elevación mecánica para instalar el servidor en el bastidor. Si no dispone de un dispositivo de elevación, extraiga los componentes como se describe en Cómo retirar componentes para reducir el peso y levántelo entre dos personas.

2. Deslice el servidor hasta los carriles guía.

   | Precaución - Existe riesgo de que se caiga. No suelte el servidor hasta que se haya introducido más de 6 pulgadas (152 mm) en el bastidor, y esté firmemente apoyado en los carriles guía. Los carriles guía no podrán soportar el peso del servidor hasta que se introduzca más de 6 pulgadas (152 mm) dentro del bastidor.

   Nota - Si el servidor todavía se encuentra en un palé, puede dejarlo ahí y levantar ambos con el dispositivo de elevación mecánica, y deslizar el servidor para sacarlo del palé y colocarlo en los carriles guía.

3. Utilice cuatro tornillos para acoplar el bisel frontal del servidor a la parte frontal del bastidor, como se muestra en la figura siguiente.

   - Para bastidores con orificios cuadrados, utilice cuatro tornillos M6 x 16.

   - Para bastidores con orificios redondos, utilice cuatro tornillos M6 x 12 o cuatro 10-32 x 10.

   Nota - En los bastidores con orificios cuadrados, los tornillos se introducen por el bastidor y se enroscan en el soporte de adaptador. En los bastidores con orificios redondos, los tornillos se enroscan en las guías del bastidor.

4. Mueva los soportes traseros de modo que queden ajustados en el chasis del servidor. Consulte la figura siguiente.

   Desde la parte posterior del sistema:

   1. Afloje los tornillos (1).
   2. Deslice los soportes hacia abajo (2).
   3. Apriete los tornillos (1).
5. Si ha retirado los componentes del servidor, vuelva a colocarlos cuando el servidor esté montado en el bastidor. Consulte Cómo reemplazar los componentes del servidor.

Véase también

- Cómo extraer el servidor del bastidor

- Cableado y la alimentación

- Cómo retirar componentes para reducir el peso

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |