Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Herramientas y personal necesarios

| Precaución - El servidor pesa alrededor de 180 libras (100 kg) cuando tiene todos los componentes instalados. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños en el equipo, utilice un dispositivo de elevación mecánica para instalar el servidor en el bastidor. Si no dispone de un dispositivo de elevación, extraiga los componentes como se describe en Cómo retirar componentes para reducir el peso. Esto reduce el peso del servidor a 80 libras (45 kg). Cargue siempre el equipo en el bastidor desde abajo para que no sea muy pesado y no se vuelque. Instale la barra anticaída del bastidor para evitar que éste se vuelque durante la instalación del equipo.

Antes de instalar el servidor en un bastidor, deberá recopilar las herramientas, los equipos, y el personal necesarios.

Herramientas, equipos y personal necesarios | Notas
--- | ---
Dos personas con la formación necesaria | Se necesitan dos personas para instalar el servidor y manejar el dispositivo elevador.
Destornillador Phillips de 10 pulgadas número 2 (punta magnética recomendada) |
Dispositivo de elevación mecánica | Muy recomendable. Si no está disponible, reduzca el peso del servidor. Consulte Cómo retirar componentes para reducir el peso.
Bastidor compatible | Consulte Bastidores compatibles .
Kit de montaje en bastidor | Consulte la sección Instalación del servidor en un bastidor .
Soportes de transporte | Consulte la sección Instalar y retirar soportes de transporte. Debe retirar los soportes de transporte si el servidor se le ha suministrado en un bastidor. Debe instalarlos si tiene previsto transportar el servidor en un bastidor.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |