Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Bastidores compatibles

El equipo de montaje en bastidor es compatible con una amplia gama de bastidores que cumplen los siguientes estándares:

- Bastidor de cuatro pilares (montaje tanto en la parte frontal como en la trasera).

  Nota - Los bastidores de dos pilares no son compatibles.

- El bastidor debe tener un espacio de 5 RU disponible.

- El bastidor debe tener una abertura horizontal y un extremo vertical de la unidad que cumplan los estándares ANSI/EIA 310-D-1992 o IEC 60927.

- Una distancia entre el plano frontal y trasero de aproximadamente 26 y 34,5 pulgadas (660,4 mm y 876,3 mm).

- Profundidad mínima de espacio libre (hasta la puerta frontal del armario) delante del plano de montaje en bastidor frontal: 1 pulgada (25,4 mm).

- Profundidad mínima de espacio libre (hasta la puerta posterior del armario) detrás del plano de montaje en bastidor frontal: 27,5 pulgadas (700 mm).

- Ancho mínimo de espacio libre (entre los soportes de la estructura y los canalones de cables) entre los planos de montaje frontal y trasero: 18 pulgadas (456 mm).

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |