Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo retirar componentes para reducir el peso

Este procedimiento describe cómo retirar los componentes del servidor para levantarlo entre dos personas en el bastidor. Si va a utilizar un dispositivo de elevación mecánico, no es necesario realizar este procedimiento.

Antes de empezar

| Precaución - Las placas de circuitos y las unidades de disco duro contienen componentes electrónicos extremadamente sensibles a la electricidad estática. Las cantidades normales de electricidad estática que se desprenden de la ropa o del entorno de trabajo pueden destruir los componentes situados en estos dispositivos. No toque los componentes sin tomar las precauciones antiestáticas necesarias, particularmente en los bordes del conector. Para obtener más información, consulte Antistatic Precautions and Procedures de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

Nota - Este procedimiento da por hecho que el servidor está apagado y que todos los cables están desconectados.

1. Marque todos los módulos CPU con su número de ranura.

   | Precaución - Para evitar un error del sistema, debe volver a colocar los módulos CPU en su posición original. Marque las posiciones de las ranuras de los módulos CPU con cuidado antes de retirarlas del chasis.

2. Retire los módulos CPU de la parte frontal del chasis.

   El chasis contiene cuatro ranuras de módulos CPU; cada una debe tener un módulo CPU o un panel de relleno.

   Nota - Como son muy ligeros, no es necesario retirar los paneles de relleno.

   En cada módulo de CPU:

   1. Apriete las pestañas verdes para soltar los expulsores (1).
   2. Saque ambos expulsores para soltar el módulo (2).

      | Precaución - Cuando el módulo esté parcialmente fuera del chasis, cierre los expulsores y agarre el módulo. No coja el módulo por los expulsores.

   3. Deslice suavemente el módulo hacia delante hasta que salga del chasis (3).

      | Precaución - El módulo de CPU es pesado. Utilice ambas manos.

   4. Cierre los expulsores del módulo CPU.
   5. Ponga el módulo CPU sobre una alfombra antiestática.
3. Retire las cuatro fuentes de alimentación de la parte frontal del chasis.
   1. Apriete el tirador para soltar la palanca (1).
   2. Tire de la palanca para soltar la fuente de alimentación (2).
   3. Saque la fuente de alimentación del chasis (3).
4. Retire los módulos express PCIe de la parte trasera del chasis.

   Los compartimentos superiores se pueden utilizar para colocar las manos mientras se mueve el chasis.

   | Precaución - No inserte horquillas de un dispositivo de elevación en estos compartimentos abiertos, ya que causaría daños graves e irreparables.

   1. Marque todas las tarjetas de EM PCIe con la posición de ranura correspondiente.

      | Precaución - Para evitar un error del sistema, debe volver a colocar las tarjetas de EM PCIe en su posición original. Marque la posición de las ranuras de EM PCIe con cuidado antes de retirarlas del chasis.

   2. Gire la palanca para soltar el módulo (1).
   3. Saque el módulo del chasis (2).
5. Retire el módulo de ventilador de la esquina superior derecha (FM2) si es necesario.

   Apriete la pinza (1) para soltar el módulo del ventilador (2) y, a continuación, sáquelo del chasis (3).

   Puede utilizar la ranura como apoyo al mover el chasis.

   | Precaución - No inserte horquillas de un dispositivo de elevación en este compartimento abierto, porque causaría daños graves e irreparables.

Véase también

Cómo instalar el hardware de montaje en bastidor en un bastidor con orificios cuadrados

Cómo instalar el hardware de montaje en bastidor en un bastidor con orificios redondos

Cómo reemplazar los componentes del servidor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |