Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Linux

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo instalar y configurar un servidor DHCP para PXE.

Aunque puede configurar un servidor diferente para imágenes de PXE, el ejemplo siguiente utilizará un servidor DHCP de Linux como servidor PXE. Efectúe los pasos siguientes para configurar el servidor DHCP.

| Precaución - No configure un nuevo servidor de DHCP si la red ya tiene uno porque esto puede provocar conflictos e impedir el inicio de PXE.

1. Encienda el servidor e inicie la sesión como superusuario.
2. Determine si el paquete del servidor DHCP ya está instalado en el servidor. Escriba:

       # rpm -qa | grep dhcp-

3. Si el servidor de DHCP no está en la lista, instálelo desde el medio de distribución de Linux (puede utilizar `grep` para encontrar el rpm).
4. Configure el archivo de configuración de DHCP (por ejemplo, `/etc/dhcpd.conf` ) para que sólo las solicitudes de PXEClient reciban respuestas de PXEClient.

   Agregue la siguiente entrada al archivo de configuración de DHCP (consulte la página de comando man `dhcpd.conf` para obtener más información):

       class "PXE" {
           match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 9) ="PXEClient";
           option vendor-class-identifier "PXEClient";
           vendor-option-space PXE;
           next-server n.n.n.n;
           filename = "pxelinux.0";

   Donde n.n.n.n es la dirección IP del servidor DHCP/PXE.

5. En el archivo de configuración de DHCP, edite la entrada `server-identifier`:

   `server-identifier` n.n.n.n

   Donde n.n.n.n es la dirección IP del servidor DHCP/PXE.

6. También en el archivo de configuración de DHCP, busque los siguientes campos de entrada de subred:

       subnet 1.2.3.0 netmask 255.255.255.0 {
       range dynamic-bootp 1.2.3.100 1.2.3.200;
       option routers 1.2.3.1;
       option broadcast-address 1.2.3.225;
       }

   Edite las entradas de `subred`, `rango`, `enrutador` y `dirección de difusión` conforme a la configuración de red del servidor DHCP/PXE.

7. Inicie el servicio de DHCP.

   - Para Oracle Linux o RHEL, escriba el comando `service dhcp start`:

         # service dhcpd start

   - Para SLES, utilice YaST para iniciar los servicios.

8. Configure el servidor para que siempre inicie DHCP.

   - Para Oracle Linux o RHEL, escriba:

         # chkconfig dhcpd on

   - En SLES, utilice YaST para configurar los servicios para que se ejecuten al iniciar. Por ejemplo:

         # yast > system > Runlevel Editor

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |