Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Problemas relacionados con el hardware

La siguiente tabla muestra los problemas actuales relacionados con el hardware.

Problemas actuales relacionados con el hardware | Solución provisional
--- | ---
Al insertar un CMOD, girar simultáneamente las manijas hasta que toquen el chasis | N/D
Servidores entregados con un máximo de seis tarjetas combinadas HBA con módulo Express de canal de fibra (FC) de GbE/8Gb (CR 7050075) | Sí
Gran número de interrupciones ixgbe detectadas con un módulo FEM Sun Dual de 10GbE I2 SFP+ PCIe 2.0 sin SFP+ (CR 7003313) | N/D
Inhabilitación de pares de DIMM cuando el servidor detecta DIMM defectuosos (CR 7011011) | N/D
Los LED y los registros indican de forma incorrecta que CMOD ha dado error (CR 7033674) | Sí
El control de flujo en el puerto serie no funciona (CR 7014405) | Sí

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |