Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Asignación de espacio de E/S y de ROM de opción

Los dispositivos de inicio como los módulos express PCIe o E/S incorporados requieren que se inicie el espacio de E/S y de ROM de opción. Sin embargo el espacio de E/S y de ROM de opción del sistema estará limitado por la arquitectura del PC y se asignará automáticamente cuando se inicie el sistema. Si su sistema incluye muchos dispositivos de inicio potencial, debe decidir desde cuáles desea iniciar y configurar la BIOS para asignarles estos recursos.

El ROM de opción también es necesario para ejecutar algunas utilidades de configuración como, por ejemplo, la utilidad de configuración LSI RAID. Esta utilidad, que está ubicada en REM, tiene un espacio de E/S y de ROM de opción asignado de forma predeterminada.

Nota - Estas limitaciones se aplican sólo a los sistemas de ocho sockets. Los sistemas de cuatro sockets normalmente no sufren estas limitaciones de espacio de E/S o de ROM de opción.

En los sistemas con el SO de Oracle Solaris, una limitación adicional puede limitar las posibilidades de hotplug en los dispositivos a las ranuras EM 4 y 5.

##### Asignación de ROM de opción

La arquitectura de PC proporciona un total de 128 Kbytes de espacio de ROM de opción.

##### Asignación de espacio de E/S

La arquitectura de PC proporciona un total de 64 Kbytes de espacio de E/S. Por defecto, la BIOS asigna el espacio de I/O como se muestra en la tabla de asignación predeterminada de E/S.

- El espacio total disponible aparece en la columna de asignación máxima.

- Parte del espacio es necesario para los dispositivos incorporados. El espacio restante aparece en la columna de espacio disponible.

- Los módulos express PCIe y los módulos FEM requieren 4 Kbytes o 8 Kbytes, en función de si tienen un puente PCIe o no.

Tabla 2 Asignación de E/S predeterminada

Ranura del módulo de CPU | Asignación máxima | Espacio disponible para EMs y FEMs | Ranuras EM
--- | --- | --- | ---
3 | 16 k | 12k | 3.1, 3.0
2 | 8k | 4k | 2.1, 2.0
1 | 16k | 12k | 1.1, 1.0
0 (Principal) | 24k | 8k | 0.1, 0.0

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |