Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Los LED y los registros indican de forma incorrecta que CMOD ha dado error (CR 7033674)

En contadas ocasiones, el sistema indica por error que un CMOD no funciona correctamente. Aparece el mensaje siguiente:

- Un error de FMA de `fault.chassis.device.fail` para /SYS/BLx

- Una entrada de evento de `/SYS/BLx/ERR : Predictive Failure Asserted` en el registro de ILOM

- El LED de servicio del sistema y el LED de servicio del CMOD se encienden.

## Solución provisional

Si parece que el CMOD funciona de la forma habitual, siga el procedimiento descrito a continuación para solucionar el problema.

1. Para borrar los mensajes de error, realice uno de estos procedimientos:

   - Desde la línea de comandos de ILOM, introduzca el comando:

     `set /SYS/BLx clear_fault_action=true`

     x es el número de CMOD.

   - Desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) de ILOM:

     - Haga clic en la ficha System Information (información del sistema) > Components (componentes).

       Se abre la página Component Management (administración de componentes).

     - En la página Component Management (administración de componentes), habilite el botón de opción situado junto al componente defectuoso y seleccione Clear Faults (borrar errores).

2. Tras diez minutos, reinicie el SP. Tiene dos opciones:
   - Desde la CLI, introduzca el comando `reset /SP`.
   - Desde la GUI:

     - Seleccione Maintenance (mantenimiento) > Reset SP (reiniciar el SP).

     - Haga clic en el botón Reset (restablecer).

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |