Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio

Utilice este procedimiento para aplicar alimentación en modo inactivo al SP antes de la configuración inicial.

| Precaución - Posibles daños en el equipo. No utilice el servidor sin todos los ventiladores, módulos y componentes o rellenos. Pueden producirse daños graves en los componentes del servidor si funcionan sin un mecanismo de enfriamiento adecuado.

- Asegúrese de que los cables de alimentación CA estén conectados a los cuatro conectores de alimentación CA en el panel posterior del servidor y en las tomas de alimentación CA puestas a tierra en dos circuitos ramales independientes.

  Cuando la alimentación esté conectada, el SP se inicia y, una vez realizada la operación, el servidor se encontrará en el modo de alimentación inactivo (standby). El SP está listo para su uso y el LED de encendido/OK parpadeará en el panel frontal.

  Para ubicar el LED, consulte Componentes y funciones del panel frontal y posterior.

  | Precaución - Se puede conectar un máximo de dos cables de alimentación a un sólo circuito ramal. Se deben conectar los otros cables de alimentación a un segundo circuito ramal.

  Nota - No encienda el servidor hasta que esté preparado para instalar o configurar el sistema operativo. Con el modo de alimentación inactivo (standby) se suministra energía sólo al procesador de servicio y a los ventiladores de suministro de energía.

Pasos siguientes

Para obtener información acerca de cómo empezar la configuración del SP inicial, consulte Comunicación con Oracle ILOM y la consola del sistema.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |