Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Gran número de interrupciones ixgbe detectadas con un módulo FEM Sun Dual de 10GbE I2 SFP+ PCIe 2.0 sin SFP+ (CR 7003313)

Es posible que aparezcan varios mensajes "link up/link down". Estos mensajes son inofensivos y puede ignorarlos.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |