Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo conectarse al servidor localmente (consola física)

Si tiene previsto interactuar con la consola del sistema directamente, realice las conexiones descritas en este procedimiento. Consulte Conexión de los cables de administración (SP) para ubicar los conectores del sistema.

Antes de empezar

Realice la configuración de hardware como se describe en la documentación de configuración de hardware.

1. Conecte un cable multipuerto al SP, tal y como se muestra en Conexión de los cables de administración (SP).
2. Conecte un ratón y un teclado a los conectores USB en el cable multipuerto.
3. Conecte un monitor VGA al conector de vídeo en el cable multipuerto.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |