Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo obtener la dirección IP de SP mediante la utilidad de configuración de la BIOS

Antes de empezar

- Realice la configuración de hardware como se describe en Montaje del servidor en un bastidor.

- Suministre alimentación en modo inactivo a su servidor, mediante la conexión de un cable CA en la fuente de alimentación del sistema. Consulte Cómo suministrar alimentación en modo inactivo (standby) para la configuración inicial del procesador de servicio para ubicar los conectores de los cables de alimentación.

1. Configure el servidor para poder ver la salida de la consola.
2. Reinicie el servidor.
3. Pulse la tecla F2 cuando se le solicite para acceder a la utilidad de configuración de la BIOS.
4. En la utilidad de configuración de la BIOS, seleccione Advanced (avanzado) -> IPMI 2.0 Configuration (configuración IPMI 2.0) -> Set LAN Configuration (establecer configuración LAN) -> IP address (dirección IP).

   Aparece la dirección IP del SP.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |