Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2 para sistemas operativos Windows

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo determinar los puertos de datos de red activos del servidor

Puede determinar los puertos de datos de red que están activamente conectados a una red mediante la carpeta de conexiones de red de Microsoft. Puede determinar visualmente los puertos de red del servidor que se encuentran activamente conectados a una red. Para acceder a la carpeta de conexiones de red:

- Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control > Conexiones de red.

  Aparece la ventana de conexiones de red que identifica los puertos de datos conectados activamente.

  Texto de la figura | Descripción
  --- | ---
  1 | Un puerto de conexión activo.
  2 | Una X roja marca las conexiones de de puerto que se encuentran actualmente inactivas.
  3 | El puerto se ha inhabilitado manualmente (haga clic con el botón derecho para volver a habilitarlo).

Véase también

Cómo confirmar las direcciones MAC de puerto físico y asignarlas a los nombres de dispositivos de Windows

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |