Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Los DIMM defectuosos aparecen indicados como presentes (Present) (CR 7023549)

Cuando un DIMM da error, el par de DIMM se inhabilita y, debido a la arquitectura DIMM del sistema, también se inhabilitan otros DIMM.

El comando PRSNT de Oracle ILOM lo indica de forma poco precisa. Por ejemplo, pueden estar inhabilitados 32G de DIMM, pero que sólo aparezcan indicados como inhabilitados 16G. Además, el par defectuoso puede aparecer indicado como Present (presente).

Por ejemplo, si D9 o D13 está defectuoso, en la ficha System Monitoring (supervisión del sistema) > Sensor Readings (lecturas de los sensores) de Oracle ILOM, verá lo siguiente:

    /SYS/BL0/P0/D0/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D1/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D4/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D5/PRSNT     Entity Presence     Present but disabled
    /SYS/BL0/P0/D8/PRSNT     Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D9/PRSNT     Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D12/PRSNT    Entity Presence     Present
    /SYS/BL0/P0/D13/PRSNT    Entity Presence     Present

Nota - Una vez borrado el error, el sistema volverá a habilitar los pares de DIMM que haya inhabilitado.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |