Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Indicators (indicadores)

Estos valores representan el estado de los LED en el chasis y otros componentes del sistema. Para ver dónde se encuentran los LED, consulte la Front Panel Indicator Module Overview de Sun Fire X4800 M2 Server Service Manual.

Sensor | Descripción
--- | ---
OK (aceptar) | El estado del LED verde OK (correcto): On (encendido): se ha encendido la alimentación del sistema. Fast-Blink (parpadeo rápido): se está iniciando el SP. El sistema no está preparado para el encendido. Slow-Blink (parpadeo lento): se está iniciando el host Stand-By (suspender): se ha apagado la alimentación del sistema. Off (apagado): no se ha conectado la alimentación del sistema.
SERVICE (servicio) | El estado del LED ámbar Service (servicio): On (encendido): se ha detectado un error en el sistema. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en el sistema.
TEMP_FAULT | El estado del LED ámbar de error de temperatura del chasis: On (encendido): la temperatura del sistema no se encuentra dentro del rango de temperatura normal de funcionamiento y no se permite el encendido. Off (apagado): la temperatura del sistema se encuentra dentro del rango de temperatura normal de funcionamiento y se permite el encendido.
LOCATE | El estado del LED blanco Locate (localización): Fast-Blink (parpadeo rápido): el LED Locate (localización) está parpadeando para identificar el sistema. Off (apagado): el LED Locate (localización) no está parpadeando.
Nota - Para todos los indicadores NEM, n = 0 o 1.
NEMn/OK | El estado del LED verde de NEM: On (encendido): el NEM está encendido. Off (apagado): el NEM está apagado.
NEMn/SERVICE | El estado del LED ámbar de NEM: On (encendido): se ha detectado un error en el NEM. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en el NEM.
NEMn/OK2RM | El estado del LED azul de NEM: On (encendido): el NEM está listo para ser eliminado. Off (apagado): el NEM no está listo para ser eliminado.
NEMn/LOCATE | El estado del botón/LED de localización de NEM: Fast Blink (parpadeo rápido): el LED Locate (localización) del NEM está parpadeando para identificar el NEM. Off (apagado): el LED Locate (localización) del NEM está apagado.
FMn/SERVICE | El estado del módulo del ventilador y del LED ámbar. n = 0 — 3: On (encendido): el LED está encendido y se ha detectado un error en el módulo del ventilador. Off (apagado): el LED está apagado y no se ha detectado ningún error en el módulo del ventilador.
Nota - Para todos los indicadores de HDD, n = 0 a 7.
DBP/HDDn/SERVICE | El estado de la HDD y del LED ámbar. On (encendido): se ha detectado un error en la HDD. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en la HDD.
DBP/HDDn/OK2RM | El estado del LED azul OK to Remove (se puede eliminar) en la HDD: On (encendido): la HDD está lista para ser eliminada. Off (apagado): la HDD no está lista para ser eliminada.
Nota - Para todos los indicadores de los módulos del procesador, n = 0 a 3.
BLn/OK | El estado del LED verde OK (correcto) en el módulo del procesador: On (encendido): se está ejecutando el módulo del procesador. Slow-blink (parpadeo lento): se está iniciando el módulo del procesador. Off (apagado): el módulo del procesador está desconectado.
BLn/SERVICE | El estado del LED ámbar SERVICE (servicio) en el módulo del procesador: On (encendido): se ha detectado un error en el módulo del procesador. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en el módulo del procesador.
BLn/OK2RM | El estado del LED azul OK to Remove (se puede eliminar) en el módulo del procesador: On (encendido): el módulo del procesador está listo para ser eliminado. Off (apagado): el módulo del procesador no está listo para ser eliminado.
BLn/LOCATE | El estado del LED blanco/botón Locate (localización) en el módulo del procesador: Fast Blink (parpadeo rápido): el LED Locate (localización) está parpadeando. Off (apagado): el LED Locate (localización) está apagado.
BLn/Px/SERVICE | El estado del LED rojo Service (servicio) para la CPU en el módulo del procesador (x = 0 ó 1) On (encendido): se ha detectado un error en la CPU. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en la CPU.
BLn/Px/D y/SERVICE | El estado del LED Service (servicio) de uno de los módulos DIMM en el módulo del procesador, donde: x identifica la CPU 0 ó la CPU 1. y identifica del módulo DIMM 0 al módulo DIMM 15. Los valores son: On (encendido): se ha detectado un error en el módulo DIMM. Off (apagado): no se ha detectado ningún error en el módulo DIMM.

Consulte también

- Sensores

- Capturas SNMP y PET

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |