Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Notas de producto del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Servidores entregados con un máximo de seis tarjetas combinadas HBA con módulo Express de canal de fibra (FC) de GbE/8Gb (CR 7050075)

En los sistemas que tienen instaladas ocho tarjetas combinadas HBA con módulo Express de FC de GbE/8Gb y cuatro tarjetas Sun Dual de 10GbE 12 SFP+ PCIe 2.0, Pc-Check notifica errores de forma incorrecta en las pruebas de tarjetas de red.

Como resultado, su servidor puede haberse entregado con un máximo de seis tarjetas combinadas HBA con módulo Express de FC de GbE/8Gb . Si necesita más, puede agregarlas más adelante.

Al ejecutar PC-Check:

- En el modo extendido, el archivo `PCCHECK.JNL` indica que el controlador de red no funciona correctamente.

- En el modo manual, aparece la pantalla siguiente:

## Solución provisional

1. Antes de ejecutar PC-Check, cambie el valor SR-IOV en la BIOS. Cambie:

   Advanced (avanzado) > I/O Virtualization (virtualización de E/S) > SR-IOV >Enabled (habilitado)

   Por:

   Advanced (avanzado) > I/O Virtualization (virtualización de E/S) > SR-IOV >Disabled (inhabilitado)

2. Ejecute PC-Check.

   Para obtener más información, consulte Performing Pc-Check Diagnostic Tests de Sun Fire X4800 M2 Server Diagnostics Guide.

3. Vuelva a cambiar el valor SR-IOV de la BIOS. Cambie:

   Advanced (avanzado) > I/O Virtualization (virtualización de E/S) > SR-IOV >Disabled (inhabilitado)

   Por:

   Advanced (avanzado) > I/O Virtualization (virtualización de E/S) > SR-IOV >Enabled (habilitado)

4. Inhabilite PC-Check.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |