Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del hardware de montaje en bastidor para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Contenido del kit de montaje en bastidor

El kit de montaje en bastidor se suministra con el hardware siguiente:

Componentes mostrados en la figura
1 | Soportes traseros de la parte superior | Se acoplan a los postes de la parte superior trasera del servidor.
2, 3 | Carriles guía izquierdo (2) y derecho (3) | Una vez instalados los soportes traseros y frontales de adaptador en el bastidor, se encajarán los carriles guía. Los enganches de las guías encajan en las ranuras de los soportes frontales y traseros. Los carriles guía se extienden para ajustarse a la profundidad del bastidor. No son carriles deslizantes. Cuando el servidor esté montado en el chasis, no se moverá.
4 | Conjunto de M6 y 10-32 tornillos Los tornillos se empaquetan por tamaño y tipo. Entre ellas se incluyen: 12 – M6 X 16 12 – M6 X 12 4 – M6 X 4 (cabeza plana) 4 – 10-32 X 10 12 – 10-32 (tornillos de tope) | Oracle proporciona tornillos extra para las diferentes configuraciones. Los elementos que no utilice pueden desecharse o reciclarse cuando haya finalizado la instalación.
5 | Soportes de adaptador (2 juegos de cada) | Estos se acoplan al bastidor y soportan los carriles guía. Hay dos tipos de soportes de adaptador; uno para los bastidores con orificios redondos y otro para los de orificios cuadrados. Utilice el que sea adecuado para su bastidor.
6 | Tuercas en jaula M6 | Se utilizan para acoplar los soportes posteriores de la parte superior a los bastidores con orificios cuadrados.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |