Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo configurar la asignación de ROM de opción y el espacio de E/S

Antes de empezar

Identifique los dispositivos en los que necesita configurar la asignación de espacio de E/S y/o de ROM de opción. Consulte Cómo determinar si necesita asignar espacio de E/S y de ROM de opción.

1. Inicie la BIOS.
   1. Encienda el sistema.
   2. Para entrar en el menú de configuración de la BIOS, cuando aparezca el POST, pulse:

      - F2 si está conectado a través de una consola de Java.

      - Control E si está conectado a través de una consola serie.

   Aparece el menú de configuración de la BIOS.

   - Utilice las teclas de tabulador y flecha para moverse por la utilidad de configuración de la BIOS.

   - Utilice la tecla Intro para realizar las selecciones.

   - Cuando haya terminado, pulse F10 o acceda a la pantalla del menú Exit (salir) y guarde los cambios.

2. Seleccione Chipset.

   Aparece la pantalla de configuración avanzada del chipset.

3. Seleccione North Bridge Configuration (configuración de puente norte).

   Aparece la pantalla de configuración del chipset de puente norte.

4. Para configurar el ROM de opción:
   1. Seleccione Option ROM Scan for PCIe Devices (examen de ROM de opción para dispositivos PCIe).

      Aparece la pantalla de examen de ROM de opción para dispositivos PCIe.

   2. Utilice esta pantalla para configurar la asignación de ROM de opción como se indica a continuación:

      - Use las teclas de flecha para desplazarse por la lista.

      - Utilice la tecla Intro para conmutar entre las selecciones.

   3. Seleccione Esc para volver a la pantalla de puente norte (pantalla para configurar la asignación de espacio de E/S) o seleccione F10 para guardar los cambios.
5. Para configurar la asignación de espacio de E/S:
   1. Seleccione I/O Allocation for PCIe Devices (asignación de E/S para dispositivos PCIe).

      La BIOS muestra la asignación de E/S de todos los dispositivos PCIe.

   2. Utilice esta pantalla para habilitar o inhabilitar los dispositivos como sea necesario.

      Active los dispositivos desde los que desea iniciar y desactive los dispositivos desde los que no desea iniciar.

      - Use las teclas de flecha para desplazarse por la lista.

      - Utilice la tecla Intro para conmutar entre las selecciones.

      Nota - Esta pantalla incluye todos los dispositivos posibles, incluidos los que no están presentes.

   3. Cuando haya realizado las selecciones, seleccione F10 para guardar los cambios y salir.

      La BIOS reasignará el espacio de E/S la próxima vez que inicie el servidor.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |