Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Suplemento de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 para el servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

### Sensores

Los sensores notifican el estado de los componentes del servidor.

##### Sensores del sistema

Los sensores notifican la información física referente al servidor, incluidos los voltajes, las temperaturas, las velocidades del ventilador y la instalación y eliminación de componentes.

Sensor | Descripción
--- | ---
PWRBS | Sin utilizar
ACPI | Alimentación del sistema: 0x0010: el servidor está encendido. 0x0020: el servidor está apagado.
SP/T_AMB | La temperatura del procesador de servicio está en grados.
T_AMB | Temperatura ambiente del chasis: Temperatura crítica superior = 40� C Temperatura superior irrecuperable = 45� C
HOT (caliente) | Sensor de temperatura discreto en los módulos del procesador: 0x0001 = denegado. Los ventiladores principales se ejecutan a velocidad normal. 0x0002 = aceptado. Los ventiladores principales se ejecutan a alta velocidad.
VPS | Consumo de energía del chasis en vatios

##### NEMs

El servidor admite uno o dos módulos de expansión de red (NEM). NEM n identifica, NEM0 o NEM1.

Sensor | Descripción
--- | ---
NEMn/PRSNT | 0x0001: NEMn está ausente. 0x0002: NEMn está presente.
NEMn/STATE | 0x0001: se está ejecutando NEMn. 0x0004: se ha apagado NEMn. 0x0020: NEMn está listo para ser eliminado.
NEMn/ERR | 0x0001: aceptado. Se han detectado errores en NEMn. 0x0002: denegado. No se ha detectado ningún error en NEMn.

##### Módulos del ventilador del chasis y ventiladores

El chasis dispone de cuatro módulos de ventilador con dos ventiladores cada uno.

- n representa los módulos de ventilador comprendidos entre el 0 y el 3.

- X representa los ventiladores 0 ó 1.

Sensor | Descripción
--- | ---
FMn/PRSNT | 0x0001: FMn está ausente. 0x0002: FMn está presente.
FMn/ERR | 0x0001: aceptado. FMn está ausente. Se trata de un error. El LED Service (servicio) está encendido. 0x0002: denegado. FMn no es defectuoso.
FMn/Fx/TACH | Velocidad del ventilador en revoluciones por minuto.

##### Fuente de alimentación

Esta sección incluye los sensores de la fuente de alimentación. PSn identifica de PS0 a PS3.

Sensor | Descripción
--- | ---
PSn/P_IN | Alimentación de entrada para PSn.
PSn/P_OUT | Alimentación de salida para PSn.
PSn/V_IN | Voltaje de entrada para PSn.
PSn/V_12V | Voltaje de la guía de 12 V de PSn.
PSn/V_3V3 | Voltaje de la guía de 3.3 V de PSn.
PSn/T_AMB | Sensor de temperatura ambiente de PSn.
PSn/V_OUT_OK | Sensor discreto de la salida de PSn: 0x0001: denegado; PSn, salida desactivada. 0x0002: aceptado; PSn, salida activada.
PSn/V_IN_ERR | Error del voltaje de entrada de PSn:: 0x0001: denegado; PSn, el voltaje de entrada es normal. 0x0002: aceptado; PSn, error del voltaje de entrada.
PSn/V_IN_WARN | Advertencia del voltaje de entrada de PSn: 0x0001: denegado; PSn, el voltaje de entrada es normal. 0x0002: aceptado; PSn, el voltaje de entrada está fuera de rango.
PSn/V_OUT_ERR | Error del voltaje de salida de PSn: 0x0001: denegado; PSn, el voltaje de salida es normal. 0x0002: aceptado; PSn, error del voltaje de salida.
PSn/I_OUT_ERR | Corriente de salida de PSn: 0x0001: denegado; PSn, la corriente de salida es normal. 0x0002: aceptado; PSn, error de la corriente de salida.
PSn/I_OUT_WARN | Advertencia de la corriente de salida de PSn: 0x0001: denegado; PSn, la corriente de salida es normal. 0x0002: aceptado; PSn, la corriente de salida está fuera de rango.
PSn/T_ERR | Error de temperatura de PSn: 0x0001: denegado; la temperatura de PSn es correcta. 0x0002: aceptado; error de temperatura de PSn.
PSn/T_WARN | Advertencia de temperatura de PSn: 0x0001: denegado; la temperatura de PSn es correcta. 0x0002: aceptado; advertencia de temperatura de PSn.
PSn/FAN_ERR | Error del ventilador de PSn: 0x0001: denegado; ventiladores de PSn correctos. 0x0002: aceptado; ventiladores de PSn defectuosos.
PSn/FAN_WARN | Advertencia del ventilador de PSn: 0x0001: denegado; ventiladores de PSn correctos. 0x0002: aceptado; advertencia de los ventiladores de PSn.
PSn/ERR | Error de PSn: 0x0001: denegado; PSn correcto. 0x0002: aceptado; PSn defectuoso.
PSn PRSNT | Presencia de PSn: 0x0001: PSn está ausente. El chasis es defectuoso cuando falta PSn. 0x0002: PSn está presente. El chasis es correcto.

##### Sensores de la unidad de disco duro

El servidor admite ocho unidades de disco duro (HDD). HDDn identifica de la HDD0 a la HDD7.

Sensor | Descripción
--- | ---
DBP/HDDn/PRSNT | Presencia de HDDn: 0x0001: HDDn está ausente. No se trata de un error. 0x0002: HDD está presente.
DBP/HDDn/STATE | Estado de HDDn: 0x0001: HDDn es normal. 0x0002: la HDD es defectuosa.

##### Módulos de procesador (CMOD)

El servidor contiene dos o cuatro módulos del procesador. BLn identifica los módulos del procesador comprendidos entre BL0 y BL3.

Sensor | Ejemplo | Descripción
--- | --- | ---
BLn/PRSNT | 0x02 | 0x02 = presente, 0x01 = ausente. Los módulos del procesador 0 y 3 deben estar presentes. Los módulos del procesador 1 y 2 son opcionales.
BLn/VPS | 290 vatios | Potencia que utiliza el módulo del procesador.
BLn/STATE | 0x01 | 0x0: desconocido 0x01: en ejecución 0x04: desactivado 0x10: fuera de servicio
BLn/ERR | 0x01 | 0x01: error predictivo no informado 0x02: error predictivo informado
BLn/HOT | 0x01 | 0x1: no informado, CMOD está frío/normal. 0x02: confirmado, CMOD está caliente y sobrecarga el ventilador.
BLn/FEMx/PRSNT | 0x02 | Cada módulo del procesador puede admitir uno o dos módulos de expansión Fabric (FEM): FEM0 y FEM1.
Bln/REM/PRSNT | 0x01 | Cada módulo del procesador puede admitir un único módulo de expansión RAID (REM).
EMx.x/PRSNT | 0x01 | El servidor incluye ocho ranuras del módulo de expansión PCIe. Cada módulo del procesador se asocia a dos ranuras. 0,0; ranura 0; BL0 0,1; ranura 1; BL0 1,0; ranura 2; BL1 1,1; ranura 3; BL1 2,0; ranura 4; BL2 2,1; ranura 5; BL2 3,0; ranura 6; BL3 3,1; ranura 7; BL3
BLn/Px/PRSNT | 0x02 | Cada módulo del procesador admite dos procesadores, P0 y P1.
BLn/T_AMB | 27 grados centígrados | Temperatura ambiente del módulo del procesador.

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |