Omitir V�nculos de navegaci�n
Salir de la Vista de impresi�n
| Guía de instalación del servidor Sun Fire X4800 M2

�mbito de b�squeda:

- Este documento
- Toda la biblioteca

## Cómo cablear los NEM y los EM PCIe

1. Conecte los cables de red a los conectores de 1 GbE o 10 GbE del módulo NME.

   - Para sistemas 4P conecte los cables sólo en las ranuras 0 y 3.

     Los sistemas 4P contienen módulos CPU en las ranuras 0 y 3 y paneles de relleno en las ranuras 1 y 2.

   - En sistemas 8P, conecte los cables en las ranuras 0, 1, 2 y 3.

     Los sistemas 8P contienen módulos CPU en las cuatro ranuras.

2. Conecte los cables Gigabit Ethernet, InfiniBand o los cables de canal de fibra en los conectores en cada módulo EM PCIe.

   Consulte la documentación del módulo EM PCIe para obtener más detalles.

   - Los sistemas 4P admiten módulos EM PCIe en las ranuras 0.0, 0.1, 3.0 y 3.1 (las dos de arriba y las dos de abajo).

   - Los sistemas 8P admiten módulos EM PCIe en las ranuras 0.0, 0.1, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 y 3.1 (todas las ranuras).

   Componentes mostrados en la figura
   1 | NEM (dos mostrados)
   2 | Ranuras de EM con módulos EM PCIe

Copyright © 2011, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Advertencia legal |