跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### BIOS 键映射

使用串行控制台重定向功能从终端查看 BIOS 输出时，某些终端不支持功能键。BIOS 支持在串行重定向处于启用状态时将功能键映射到 Ctrl 组合键。下表说明了功能键到 Ctrl 组合键的映射。

功能键 | Ctrl 组合键 | BIOS POST 功能 | BIOS 设置功能
--- | --- | --- | ---
F1 | Ctrl+Q | 不适用。 | 激活设置实用程序 "Help" 菜单。
F2 | Ctrl+E | 当系统执行开机自检 (power-on self-test, POST) 时，进入 BIOS 设置实用程序。 | 不适用。
F7 | Ctrl+D | 不适用。 | 放弃更改。 不适用于 "UEFI Driver Control" 菜单。
F8 | Ctrl+P | 激活 BIOS 的 "Boot" 菜单。 | 不适用。
F9 | Ctrl+O | 启动 Oracle System Assistant。BIOS 将引导至 Oracle System Assistant，在此一次性引导方法中会绕过当前的 "Boot Option Priority" 列表。 | 激活 "Load Optimal Values" 对话框菜单。 不适用于 "UEFI Driver Control" 菜单。
F10 | Ctrl+S | 不适用。 | 激活 "Save & Exit" 对话框菜单。 不适用于 "UEFI Driver Control" 菜单。
F12 | Ctrl+N | 激活网络引导。 | 不适用。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |