跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 附加卡的配置实用程序

与附加卡以及（系统驻留的）I/O 适配器的配置实用程序进行交互的方法将因引导模式而异，具体取决于使用的是 Legacy BIOS 引导模式还是 UEFI 引导模式。

在 Legacy BIOS 引导模式下，I/O 适配器实用程序是在进行 BIOS POST 期间调用的（使用适配器的选项 ROM 在 POST 过程中识别的热键来调用）。按下热键时，将显示适配器的特定配置实用程序界面。通常，界面设计是特定于供应商的。

在 UEFI 引导模式下，附加卡的配置屏幕将作为 "IO" 菜单中的菜单项显示在标准 BIOS 设置实用程序屏幕中。例如，如果 Oracle Sun Storage 6Gb/s PCIe RAID 主机总线适配器安装在服务器中，其配置实用程序将作为菜单选项显示在 BIOS 的 "UEFI Driver Control" 菜单上。

有关 LSI MegaRAID 配置实用程序的更多信息，请参阅BIOS LSI MegaRAID 配置实用程序屏幕参考。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |