跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 服务器功能部件

功能部件 | 说明
--- | ---
机箱兼容性 | 带有 PCIe 2.0 中间背板的 Sun Blade 6000 模块化系统（型号 A90–B 和 A90–D 的标配）。 适用于每个机箱的最低 Oracle ILOM CMM 固件版本如下所示： A90-B：CMM ILOM 3.0.12.11b（软件发行版 3.3.3） A90-D：CMM ILOM 3.1（软件发行版 4.2）
机箱中间背板和内部 I/O | 两个到机箱 PCIe EM 插槽的 x8 PCIe 2.0 总线连接 一个到 REM 插槽的 x8 PCIe 2.0 总线连接 两个到 FEM 插槽的 x8 PCIe 总线连接。PCEIe 端口速度因 FEM 而异 两个用于 NEM 的 10/100/1000 BASE-T 以太网端口（来自 FEM）
CPU | Sun Blade X3-2B 支持两个 CPU。有关支持的 CPU 的详细信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。
后面板 I/O | 可以进入后面板的双内部 USB 驱动器端口。绝大多数服务器模块都将在端口 0 的 USB 驱动器上安装 Oracle System Assistant。有关使用 Oracle System Assistant 设置服务器的信息，请参见设置软件和固件。
前面板 I/O | 通用连接器端口 (universal connector port, UCP) 可供多端口 (dongle) 电缆使用。多端口电缆提供下列接口连接： VGA 图形端口（2D 嵌入式图形控制器，当通过 ILOM RKVMS 远程查看时，分辨率高达 1,280 x 1,024 x 16 位 (60 Hz) 以及 1,024 x 768） RJ-45 串行管理端口 双 USB 端口（键盘、鼠标、USB 驱动器）。 前面板还有两个前端口和两个内部 USB 2.0 端口。
内存 | 二十四个寄存式 ECC DDR3 DIMM 内存插槽（每个 CPU 12 个插槽）。有关支持的内存的详细信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。
Network Express 模块 (Network Express Module, NEM) 兼容性 | 10 GbE 和 1 GbE NEM 接口均受支持。 有关受支持 NEM 的详细信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。
操作系统 | Oracle Solaris 可以选择性地预安装在服务器模块上。支持 Oracle Solaris、Linux 和 Windows 等操作系统。有关服务器支持的 OS 版本的完整列表，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。
虚拟化软件 | Oracle VM 软件受支持且可以选择性地预安装在服务器上。服务器模块也支持 VMware ESXi。有关支持的特定版本的信息，请参见《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。
服务处理器 (service processor, SP) | 服务器模块包含一个 AST2300 服务处理器 (service processor, SP)。该 SP 提供符合 IPMI 2.0 标准的远程管理功能。该 SP 具有以下特性： Oracle Integrated Lights Out Manager（ILOM 3.1 版） 使用串行连接实现本地 Oracle ILOM 命令行访问 连接到中间背板的 10/100 管理以太网端口 远程键盘、视频、鼠标和存储 (keyboard, video, mouse, and storage, KVMS)（通过 IP）
存储 | 四个 2.5 英寸的 SAS–2 磁盘托架。 有关受支持硬盘驱动器的详细信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。 两个内部 USB 2.0 端口。 两个前面板 USB 2.0 端口。 支持以下两个可选 LSI REM 主机总线适配器： Sun Storage 6Gb/s SAS REM HBA (SGX-SAS6-REM-Z) Sun Storage RAID 6Gb/s SAS RAID REM HBA (SGX-SAS6-R-REM-Z) 有关更多信息，请参见准备存储驱动器以安装操作系统。
视频 | 8 MB 视频内存支持的最大分辨率为 1280x1024。

##### 相关信息

- 关于安装过程

- 规格

- 服务器模块前面板和指示灯

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |