跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 分配 I/O 资源

如果有一个或多个 Sun 四端口千兆位以太网 PCIe 窄板型适配器卡安装在服务器中，则 BIOS 可能会检测到传统 I/O 地址空间资源耗尽的情况。以下示例显示了可能会记录的错误的常见形式：

`6491 Tue Dec 7 14:19:57 2010 IPMI Log minorID = a5a9 : 12/07/2010 : 14:19:57 : System Firmware Error :sensor number= 0x00 : PCI resource exhaustion: Bus 147 Device 0 Func 06490 Tue Dec 7 14:19:57 2010 IPMI Log minorID = a5a8 : 12/07/2010 : 14:19:57 : System Firmware Error :sensor number= 0x00 : PCI resource exhaustion: Bus 147 Device 0 Func 1`

要消除 PCI 资源耗尽情况，应对安装有四端口千兆位以太网卡的任何插槽禁用 I/O 资源分配，除非您打算将该卡用作可引导设备。

如果您打算将该四端口千兆位以太网卡用作可引导设备，但是因该特定设备而遇到 PCI 资源耗尽事件，则必须对系统中的其他某些卡插槽禁用 I/O 分配。一般来说，这是安全的，但通常不需要这样做。对不打算用作可引导设备的任何卡禁用 I/O 资源分配，类似于禁用选项 ROM。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS `IO` 菜单选项

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |