跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### 支持的 PCIe ExpressModule

支持将以下 PCIe ExpressModule (PCIe EM) 用于 A90–B 或 A90–D Sun Blade 6000 模块化系统机箱中的 Sun Blade X3-2B。

类型 | 支持的 PCIe EM
--- | ---
千兆位以太网和光纤通道 | 双 8Gb 光纤通道和双 1 GbE (Emulex) 双 8Gb 光纤通道和双 1 GbE (Qlogic)
千兆位以太网 | 四 GigE MMS EM (Powerville) 四 GigE UTEP EM (Powerville)
10 千兆位以太网 | 双 10 GbE SFP+ 双 10 GbE Base-T 铜质
SAS 主机总线适配器 (Host Bus Adapter, HBA) | 6Gb/s SAS2 ExpressModule HBA
FCoE 10 Gb/s 聚合网络适配器 | 双 10 GbE FCoE Twin-Ax 聚合网络适配器 双 10 GbE FCoE SR 光学聚合网络适配器
Infiniband | QDR IB-HCA PCI-e

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |