跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## "Sense Key: Recovered Error" 消息可能会显示在控制台上以及 /var/log/messages 中。 (7144197, 7158666)

对于 Oracle Linux 5.8 内核、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.8 内核以及 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 基本安装的 Service Pack 1 内核（使用特定硬件配置），内核和 smartd 服务可能会生成不受欢迎的错误消息。如果系统使用启用了块设备 smartd 监视的内核，配置有连接到 SATA 驱动器（如 7101423 100GB 固态 SATA 驱动器）的内部 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID 主机总线适配器 (host bus adapter, HBA)，并且正在以 RAW JBOD 模式运行，则可能会在系统控制台中或在 /var/log/messages 下生成和显示多个错误消息，这些错误消息类似于以下样例：

    Feb 9 18:24:58 X4270M3host kernel: [9108.314218] sd
    0:0:0:0 [sda] Sense Key: Recovered Error
    [current][descriptor]
    Feb 9 18:24:58 X4270M3host kernel: [9108.314226]
    Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
    Feb 9 18:24:58 X4270M3host kernel: [9108.314229] 72 01
    00 1d 00 00 00 0e 09 0c 00 00 00 00 00 00
    Feb 9 18:24:58 X4270M3host kernel: [9108.314240] 00 4f
    00 c2 00 50
    Feb 9 18:24:58 X4270M3host kernel: [9108.314246] sd
    0:0:0:0 [sda] Add. Sense ATA pass through information
    available.

受影响的硬件和软件：

- 服务器支持的 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA

- Oracle Linux 5.8

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.8

解决方法：

- 执行以下特定于 OS 的解决方法之一：
  - 对于 Oracle Linux 5.8 和 RHEL 5.8：
    1. 忽略这些消息。
  - 对于 SLES 11 SP1：
    1. 忽略这些消息或执行以下操作之一：
       - 更新到 SUSE 的最新勘误内核。

         －或者－

       - 禁用 Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA 控制器下所有 JBOD SATA 驱动器的 smartd 监视。

         使用 `smartctl` 命令禁用驱动器监视，并检验驱动器监视状态：

         # `smartctl -s off /dev/device_name`

         其中，device_name 是存储驱动器的名称。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |