跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 登录到 Oracle ILOM SP CLI（串行连接）

此过程要求您可以实际接近服务器模块。如果使用串行连接，则不需要 SP IP 地址便可登录到 Oracle ILOM。

开始之前

您需要一根多端口电缆（也称为 dongle）。通过多端口电缆，可以直接连接到节点主机或 SP 控制台。多端口电缆可能会随 Sun Blade 6000 模块化系统机箱一起提供。

1. 按以下各节中介绍的过程通过电缆连接服务器模块：
   1. 将 3 电缆 Dongle 连接到服务器模块
   2. 将串行设备连接到 Dongle
2. 确保在终端配置了下列串行通信设置：

   - 8N1：八个数据位，无奇偶校验，一个停止位

   - 9600 波特（默认值－不更改）

   - 禁用硬件流控制 (CTS/RTS)

3. 按 Enter 键以建立与服务器 Oracle ILOM 的串行控制台连接。

   此时将显示 Oracle ILOM 登录提示。例如：

       SP-productserialnumber login:

4. 使用管理员帐户登录到 Oracle ILOM CLI。输入管理员帐户的用户名和密码。

   提示 - 默认 Oracle ILOM 管理员帐户用户名为 `root`，密码为 `changeme`。如果此默认管理员帐户已更改，请与您的系统管理员联系，获取具有管理员特权的 Oracle ILOM 用户帐户。

   此时将显示 Oracle ILOM CLI 提示符 (`->`)。

   现在您已登录到服务器模块 Oracle ILOM。

   有关如何使用 CLI 界面配置 Oracle ILOM 的更多信息，请参阅 Oracle ILOM 3.1 文档库。

接下来的步骤

- 通过 Oracle ILOM 访问服务器模块控制台

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |