跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 服务器电源状态故障排除

每当服务器模块在 Sun Blade 6000 模块化系统中通电时，它将会查询 CMM，以确保电源单元 (power supply unit, PSU) 中的电量足以为服务器模块通电。

如果没有足够的电源为服务器模块通电，CMM 将拒绝服务器模块接通主电源。如果发生这种情况，服务器模块前面板上的“正常/电源”LED 指示灯将保持处于待机闪烁状态。

要解决这种电源问题，请遵循以下指导原则：

- 查看 Oracle ILOM 事件日志消息，以确定服务器模块是否有通电的权限。每当机箱 PSU 中的电量不足以为服务器模块通电时，将会在日志中记录一条事件消息。

  有关 Oracle ILOM 事件日志或监视功耗的更多信息，请参阅 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 文档库。

- 确保系统机箱中安装了适当数量的电源，能够为当前安装的所有机箱组件通电。

  有关为机箱组件通电而需要的电源数目的信息，请参阅系统机箱文档。

- 为避免断电，请在 Oracle ILOM 中对电源使用默认的 CMM 电源管理设置。

  有关电源管理的更多信息，请参阅 Oracle ILOM 3.1 文档。

  注 - 当具备通电权限时，服务器模块前面板上的“正常/电源”LED 指示灯将处于待机闪烁状态。

- 如果需要，请参阅《Oracle x86 服务器诊断指南》，了解如何运行随服务器模块提供的启动诊断工具。

##### 相关信息

- 关闭服务器电源以正常关机

- 关闭服务器电源以立即关机

- 技术支持信息工作表

- 查找系统序列号

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |