跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 手动安装 SLES

开始之前

- 执行准备安装 OS一节中的步骤。

- 当配置联网服务器中的操作系统时，需要提供每个网络接口的逻辑名称（由 OS 分配）和物理名称（MAC 地址）。有关详细信息，请参见识别逻辑和物理网络接口名称，以配置 Linux OS。

- 获取随介质工具包一起提供的 OEM OS 安装指南。

1. 从 My Oracle Support 下载特定于 OS 的 ZIP 软件包。请参见获取固件和软件。
2. 将文件解压缩至服务器可访问的位置。

   这些是用于服务器的特定于 OS 的驱动程序和补充软件（工具）。有关文件系统结构的信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南》。

3. 插入 Linux 分发 DVD 或访问 ISO 映像分发介质。
4. 打开服务器电源或者复位服务器。

   控制台上将出现 BIOS 消息。

5. 当出现提供一系列选择的消息时，按 F8 键。

   在一段延迟后，菜单会提供一个引导设备选择列表（请参见以下示例）。

6. 从列表中选择一个引导设备。

   要从物理 CD/DVD 或 ISO 映像进行引导，请选择 "CD/DVD"。

   控制权会传递到介质上的 OS 安装程序。

7. 按照随 OEM 安装指南提供的说明完成系统软件的安装。

   注 - 如果除 Linux 外还安装了其他操作系统（例如 Solaris OS），则在安装过程中该操作系统会显示为一个分区。如果选择在该分区上安装 SLES，则 SLES 将覆写该 OS。如果要保留该分区，您必须在其他分区上安装 SLES。

接下来的步骤

安装服务器系统工具和更新驱动程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |