跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 准备存储驱动器 (Oracle System Assistant)

您可以使用 Oracle System Assistant 的 "RAID Configuration" 任务来为 OS 安装准备服务器硬盘驱动器。通过该任务，您可以使用 RAID 0（对于 SGXSAS6INTZ）和 RAID 0 或 1（对于 SG-SAS6–R-REM-Z）创建可引导的卷。

开始之前

- 设置安装方法：

  - 有关如何设置布线以本地运行 Oracle System Assistant 的信息，请参见对服务器模块布线。

  - 有关如何设置 ILOM 远程控制台的信息，请参见通过 Oracle ILOM 访问服务器模块控制台。

- 查看受支持的 HBA；请参见支持的主机总线适配器。

1. 确保服务器处于备用电源模式。
2. 引导服务器，并注意视频显示器或远程控制台屏幕上有关按 F9 键启动 Oracle System Assistant 的提示。
3. 出现提示时，按 F9 键。

   此时将显示 Oracle System Assistant 的 "System Overview" 屏幕。

4. 单击 "Configure Hardware"。

   此时将显示 "Configure Hardware RAID Configuration" 屏幕。

5. 从 HBA 下拉式列表中，选择主机总线适配器 (host bus adapter, HBA)。

   Sun Blade X3-2B 支持以下存储驱动器控制器：

   - SG-SAS6–REM-Z

   - SG-SAS6–R-REM-Z

   有关受支持的 HBA 的更多信息，请参见支持的主机总线适配器。

6. 选择 RAID 级别。

   Oracle System Assistant 仅支持 RAID 0 和 RAID 1。

7. 从 "Available Disks" 部分的列表中，选择要包括在卷中的磁盘。
8. 单击 "Create Volume"。

   在 "Created Volumes" 部分的列表中创建卷后，将显示卷。

9. 单击 "Volume Details"。

   输入卷的名称。

10. 对于 SG-SAS6–R-REM-Z HBA (Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBA)，将卷设置为可引导。
    - 在 "Created Volumes" 部分中，选择刚才创建的卷。
    - 单击 "Set Volume for Boot"。

      注 - 您无需为 SG-SAS6–REM-Z HBA 设置引导磁盘。系统 BIOS 会自动将磁盘识别为可引导。

接下来的步骤

使用相应的 OS 安装指南中的说明安装 OS：

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle Solaris 操作系统》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle VM Server》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统》

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |