跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在安装 SLES 时识别逻辑和物理网络接口名称

安装和配置 SUSE Linux Enterprise Server OS 时，您必须输入网络接口的逻辑和物理名称（MAC 地址）。

本节说明如何在配置 SUSE Linux OS 时启动用户 shell 以获得继续配置时所需的逻辑和物理网络接口名称。

开始之前

从所有物理端口的标签中查找并记录这些端口的 MAC 地址。

1. 如果您尚未执行此操作，请选择 `Rescue System`（挽救系统）并按 Enter 键。

   显示消息 `Loading Linux Kernel` 之后会出现 SUSE 闪屏，然后将显示 "Choose a Keyboard Map"（选择键盘映射）屏幕。

2. 在 "Choose a Keyboard Map"（选择键盘映射）屏幕中，选择适用的键盘配置，然后单击 "OK"（确定）。

   将启动用户 shell，然后显示 "Rescue Login"（挽救登录）提示。

3. 出现 "Rescue Login"（挽救登录）提示时，请键入 `root` 登录，然后按 Enter 键。

   将显示 "Rescue"（挽救）提示符。

4. 在 "Rescue"（挽救）提示符 (#) 下，键入以下命令，然后按 Enter 键显示所有网络接口（活动的和不活动的）。

   `#` `ifconfig -a`

   将输出 Linux SUSE 命名及物理命名的网络接口。找到的每个接口都将列出类似于以下示例的输出：

            eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:4F:0C:A1:53
                 inet addr:192.168.2.103  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.0.0
                 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                 RX packets:23363 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:21798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:100
                 RX bytes:13479541 (12.8 MiB)  TX bytes:20262643 (19.3 MiB)
                 Interrupt:9

            lo   Link encap:Local Loopback
                 inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                 UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                 RX packets:9814 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                 TX packets:9814 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                 collisions:0 txqueuelen:0
                 RX bytes:3655065 (3.4 MiB)  TX bytes:3655065 (3.4 MiB)

   - 第一列的 `eth0` 条目指由操作系统分配的以太网接口的逻辑名称。第一列的 `lo` 条目指回送接口。

   - 第二列（第一行）中的 `HWaddr 00.14.4F.0C:A1:53` 条目指网络端口的物理 MAC 地址。

   如果具有多个网络接口且接口输出从屏幕顶部向下滚动，您可以按每个接口显示输出。

   `#` `ifconfig eth#`

   其中 eth# 是接口号。

5. 记录带有物理端口 MAC 地址的 SUSE 逻辑网络接口名称，以备将来参考。

   安装 Linux SUSE OS 过程中配置网络接口时，需要参考这些记录信息。

6. 要退出 "Rescue"（挽救）shell，请执行以下操作之一：
   - 在 Oracle ILOM Web 界面中，选择 "Remote Control" > "Remote Power Control" > "Reset"。
   - 从其他控制台中，在 "Rescue"（挽救）提示符 (#) 下键入 `reboot`，然后按 Enter 键。
7. 重新启动 SLES 安装程序。

接下来的步骤

- 安装 Linux OS (Oracle System Assistant)

- 手动安装 Linux OS

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |