跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### A90–B 机箱支持的组件

当前支持将 Sun Blade X3-2B 用于具有以下配置的 A90–B Sun Blade 6000 模块化系统机箱：

- PCIe 2.0 中间背板

- 最低机箱软件发行版：3.3.3

下表列出了安装 Sun Blade X3-2B 后 A90–B 机箱支持的 NEM、存储模块和服务器模块。

注 - 如果一个服务器模块或 NEM 安装在下表没有列出的机箱中，则必须在安装 Sun Blade X3-2B 之前将其从机箱中移除。

支持的 NEM1
Sun Blade 6000 10p GbE Pass-Thru NEM (X4250A-N) Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE M2 NEM (X4338A) Sun Blade 6000 Ethernet Switched NEM 24p 10 GbE (X2073A-N)

1 每个 NEM 可能需要其他 FEM 和 REM 支持。请参见NEM 所必需的 FEM 和 REM。

支持的服务器模块
SPARC T3-1B 服务器模块 SPARC T4-1B 服务器模块 Sun Blade T6320 服务器模块 Sun Blade T6340 服务器模块 Sun Blade X6270 服务器模块 Sun Blade X3-2B Sun Blade T6300 服务器模块（注意：该服务器模块仅受 Sun Blade 6000 10p GbE Pass-Thru NEM 支持）

支持的存储模块
Sun Blade Storage Module M2

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |