跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 在 Solaris 11 OS 中，热移除 Network Express 模块会失败 (7083321)

在 Solaris 11 OS 中，热移除 NEM 可能会失败。如果使用自动 NCP 启用 NWAM，则网络驱动程序可能不会分离，热移除 NEM 可能会失败。尝试热移除 NEM 时，日志文件中可能会显示类似以下内容的消息：

`Aug 24 17:15:33 unknown genunix: [ID 730752 kern.warning] WARNING: (pcieb2): failed to detach driver for the device (ixgbe0) in the Connection Slot1`

`Aug 24 17:15:33 unknown genunix: [ID 902422 kern.warning] WARNING: (pcieb2): failed to unconfigure the device in the Connection Slot1`

1. 验证系统中是否已启用自动 NCP 配置文件：

   # `netadm list`

   此时将显示表列。表中的以下条目指示 NCP 已启用：

       TYPE        PROFILE        STATE
       ncp         Automatic      online

2. 如果已启用，请执行以下序列之一：
   - 禁用 NWAM、热插拔 NEM 以及启用 NWAM
     1. 输入以下命令：

        `svcadm disable svc:/network/physical:default`

        注 - 发出以上命令后，网络即不可访问。访问主机的唯一方法是通过串行控制台、Oracle ILOM 远程控制台应用程序或直接连接的终端。

     2. 热拔 NEM。
     3. 从串行控制台、Oracle ILOM 远程控制台应用程序或直接连接的终端启用 NWAM

        `svcadm enable svc:/network/physical:default`

   - 切换 NCP 模式、配置 NIC 以及热插拔 NEM
     1. 将自动 NCP 切换为 DefaultFixed NCP 或任何其他用户定义的 NCP。

        注 - 发出以上命令后，网络即不可访问。访问主机的唯一方法是通过串行控制台、Oracle ILOM 远程控制台应用程序或直接连接的终端。

     2. 通过串行控制台、Oracle ILOM 远程控制台应用程序或直接连接的终端使用 `ipadm` 命令配置相应的 NIC。
     3. 热拔 NEM。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |