跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 服务器模块前面板和指示灯

| 1 | 定位 LED 指示灯（白色）。按下按钮可确定服务器。
2 | 可以移除 LED 指示灯（蓝色）。已移除主电源。
3 | 需要维修操作 LED 指示灯（琥珀色）。出现了故障状况。
4 | 正常/电源 LED 指示灯（绿色）。模式： SP 引导模式－快速闪烁，亮起 0.125 秒，熄灭 0.125 秒。 备用电源模式－闪烁，亮起 0.1 秒，熄灭 2.9 秒。 主机引导模式－慢速闪烁，亮起 0.5 秒，熄灭 0.5 秒。 完全电源模式－稳定亮起。
5 | 电源按钮。短暂按下可在备用电源模式和完全电源模式之间切换。
| 注意 - 当服务器模块处于完全电源模式下时，按下电源按钮超过四秒会立即关机以进入备用电源模式。此操作可能会导致数据丢失。
6 | NMI 按钮－仅在 Oracle 维修时使用。
7 | 序列号标签。
8 | 两个 USB 2.0 端口。
9 | 通用连接器端口 (universal connector port, UCP)。用于多端口 (dongle) 电缆。
10, 11, 12, 13 | 硬盘驱动器 (HDD) 或固态磁盘 (solid state disk, SSD)。

##### 相关信息

- 关于安装过程

- 服务器功能部件

- 规格

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |