跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 适用于 x86 Sun 服务器的 Oracle ILOM 功能

Sun Blade X3-2B 支持 Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM) 3.1 固件中的所有标准功能。此外，Oracle ILOM 3.1 还提供专为 x86 Sun 服务器设计的功能。

下表列出了特定于 x86 Sun 服务器且受 x86 Sun 服务器支持的 Oracle ILOM 3.1 特性和功能。有关这些特性和功能的完整信息，请参阅 Oracle ILOM 3.1 文档集中的文档。

Oracle ILOM 3.1 功能 | 有关完整信息和过程，请参见：
--- | ---
边带管理 | 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“设置与 Oracle ILOM 的管理连接”
电源管理策略 | 支持的电源管理策略 支持的电源管理策略包括： 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改管理设备上的电源状态” 注 - x86 Sun 服务器不支持的 Oracle ILOM 3.1 功能如下： 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改管理设备上的电源管理策略” 《Oracle ILOM 3.1 用户指南》中的“通过 Oracle ILOM 界面进行实时电源监视"
使用 Pc_Check 和不可屏蔽的中断进行诊断 | 《Oracle ILOM 3.1 用户指南》中的“Oracle ILOM 管理设备故障排除” 《Oracle x86 服务器诊断指南（适用于支持 Oracle ILOM 3.1 的服务器）》中的“执行 Pc-Check 诊断测试”
控制下一个引导设备 | 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“修改 x86 管理系统上的下一个引导设备”
FRU 顶级指示灯自动更新 | FRU TLI 自动更新
将串行端口输出切换到主机管理控制台 | 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“将串行端口管理输出切换到主机串行控制台”
备份和恢复 BIOS 配置 | 《Oracle ILOM 3.1 配置和维护指南》中的“管理 x86 BIOS 配置参数”
管理尚待解决的问题和清除服务器故障 | 《Oracle ILOM 3.1 用户指南》中的“管理尚待解决的问题” 《Oracle ILOM 3.1 用户指南》中的“通过 Oracle ILOM 故障管理 Shell 管理 Sun 硬件故障”

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |