跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

### 规格

以下主题提供了有关服务器模块尺寸、电气和环境规格的信息。有关 Sun Blade 6000 模块化系统机箱的规格位于《Site Planning Guide for Sun Blade 6000 and Sun Blade 6048 Modular Systems》中，该指南位于以下网址：http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=sb6000。

##### 服务器模块尺寸

规格 | 值
--- | ---
高度 | 12.87 英寸（327 毫米）
宽度 | 1.69 英尺（43 毫米）
深度 | 19.6 英寸（497 毫米）
重量 | 20 磅（9 千克）

##### 电气规格

规格 | 值
--- | ---
电压（额定） | 12V 主电压（机箱底板） 3.3V AUX（机箱底板）
功率（最大值） | 604W（最大运行功率）

注 - 您还可以使用 Oracle ILOM 管理机箱和服务器模块电源。有关更多信息，请参阅 Oracle ILOM 文档，网址为：

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

##### 环境规格

规格 | 值
--- | ---
温度（操作状态） | 41°F 到 90°F 5°C 到 32°C
温度（存储期间） | -40°F 到 158°F -40°C 到 70°C
湿度 | 10% 到 90%，非冷凝
操作位置海拔高度 | 0 到 10,000 英尺（0 到 3048 米）

##### 内部 USB 端口

服务器模块有两个内部 USB 端口。

其中一个 USB 端口可能预安装有包含 Oracle System Assistant 的 USB 驱动器。有关 Oracle System Assistant 的更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南》。

可以从第三方来源获取具有标准 USB 2.0 接口的 USB 闪存驱动器。该 USB 闪存驱动器的宽度不得超过 2.7 毫米，长度不得超过 32.0 毫米，如下图所示：

| 注意 - 使用更大的 USB 设备可能会损坏 USB 端口。

##### 相关信息

- 关于安装过程

- 服务器功能部件

- 服务器模块前面板和指示灯

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |