跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

#### 关于 Oracle ILOM CMM

Sun Blade 6000 模块化系统机箱具有其自己的服务处理器，称为机箱监视模块 (chassis monitoring module, CMM)。Oracle ILOM CMM 提供经由机箱到服务器模块服务处理器 (service processor, SP) 的以太网连接。

机箱型号对应的最低 Oracle ILOM CMM 固件版本如下所示：

- A90-B：CMM ILOM 3.0.12.11b（软件发行版 3.3.3）

- A90-D：CMM ILOM 3.1（软件发行版 4.2）

有关如何标识机箱的信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明》。

通过 Oracle ILOM CMM 软件可以监视和管理所有机箱组件，包括已安装的服务器和存储刀片。

下图显示了一个登录到 Oracle ILOM CMM 时的 Web 界面示例。

下面是一个示例，说明在登录到 Oracle ILOM CMM 时如何使用 CMM 命令行界面 (command-line interface, CLI) 显示有关服务器模块的信息。在此示例中，服务器模块安装在机箱刀片插槽 1 中。

注 - 默认情况下，/CH 目标在 CMM CLI 中处于隐藏状态。要查看此目标及其子目标，请使用以下命令：`/CMM/cli legacy_targets=enable`

    -> show /CH/BL1

     /CH/BL1
        Targets:
            HOST
            System
            SP

        Properties:

        Commands:
            cd
            show

有关更多信息，请参阅系统机箱文档，网址为：

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=sb6000

##### 相关信息

- 确定 Oracle ILOM SP IP 地址

- 登录到服务器模块 SP Oracle ILOM

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |