跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 配置 SP 网络设置

选择以下方法之一来指定服务处理器 (service processor, SP) 网络设置：

- Oracle System Assistant－有关使用 Oracle System Assistant 配置网络设置的说明，请参见配置网络设置。

- Oracle ILOM－有关使用 Oracle ILOM 为服务器 SP 设置 IP 地址的说明，请参阅 Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 文档集。

- BIOS－从 BIOS 设置实用程序的 "Advanced" 菜单中为服务器 SP 分配 IP 地址，如下所示。

从 BIOS 设置实用程序为服务器 SP 分配 IP 地址：

1. 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

   请参见访问 BIOS 设置实用程序中的菜单。

2. 在 BIOS 设置实用程序菜单中，导航到 "Advanced" 菜单。
3. 导航到 "BMC Network"。

   BMC 代表 Baseboard Management Controller（底板管理控制器）。

   此时将显示 "BMC Network" 屏幕。

4. 在 "BMC Network Configuration" 屏幕中，可以查看和配置 "IPv4 Assignment" 或 "IPv6 Assignment" 的设置。
5. 要将配置设置更新到最新值，请选择 "Refresh"。
6. 要更改最新值，请选择 "Commit"。
7. 要保存更改并退出 BIOS 设置实用程序，请按 F10 键。

##### 相关信息

- 访问 BIOS 设置实用程序中的菜单

- BIOS `Advanced` 菜单选项

- 退出 BIOS 设置实用程序

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |