跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## 使虚拟驱动器可引导（LSI WebBIOS 实用程序）

使用 LSI BIOS 配置实用程序创建具有 SG-SAS6–R-REM-Z HBA 的多个虚拟驱动器（RAID 卷）后，使用本过程以使虚拟驱动器可引导。

如果符合以下任一条件，则不需要执行此过程：

- 创建卷时使用的是 Oracle System Assistant，并且已使该卷可引导。

- 您具有 SG-SAS6–REM-Z HBA。

- 您仅使用 LSI BIOS 配置实用程序创建了一个虚拟驱动器。

开始之前

使用 LSI BIOS 配置实用程序在 SG-SAS6–R-REM-Z HBA 上至少创建一个虚拟驱动器。

1. 确保服务器处于备用电源模式。
2. 访问 LSI SG-SAS6–R-REM-Z HBA BIOS 中的 WebBIOS 主菜单。

   注 - 如果您刚完成创建虚拟驱动器，则可能已经显示 WebBIOS 屏幕。如果您已退出 WebBIOS 实用程序，请执行步骤 2 和步骤 3 以进入 WebBIOS 主菜单。

   - 如果系统 BIOS 在 Legacy 模式下运行：
     1. 引导系统，注意屏幕上显示的消息，并等待出现 LSI 标题。
     2. 当标题页中出现提示时，请按 Ctrl+H 组合键。
   - 如果系统 BIOS 在 UEFI 模式下运行，请通过系统 BIOS 设置实用程序访问 LSI BIOS。

     有关更多信息，请参阅《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）管理指南》。

   此时将显示 "Adapter Selection" 屏幕。

3. 在 "Adapter Selection" 屏幕中，单击 "Start"。

   此时将显示 "MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration" 屏幕。

4. 单击 "Virtual Drives"。

   此时将显示 "Virtual Drives" 屏幕。

5. 选择要使其可引导的虚拟驱动器。
6. 单击 "Set Boot Drive"，然后单击 "Go"。

   该操作成功完成后，此虚拟驱动器的 "Set Boot Drive" 值将显示为 (current=selected VD)。

接下来的步骤

使用相应的 OS 安装指南中的说明安装 OS：

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 ESX 软件》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Linux 操作系统》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle Solaris 操作系统》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Oracle VM Server》

- 《Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）安装指南－适用于 Windows 操作系统》

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |