跳过导航链接
退出打印视图
| Sun Blade X3-2B（以前称为 Sun Blade X6270 M3）产品说明

搜索范围:

- 本文档
- 整个文档库

## Sun Blade 6000 Storage Module M2 上重复列出物理驱动器(7116807)

存在以下条件时，可能会重复列出 Sun Blade 6000 Storage Module M2 上的物理驱动器：

- 安装了 Sun Storage 6 Gb SAS REM HBA (SG-SAS6–REM-Z) REM

- 系统已配置为在 UEFI 模式下进行引导

- 使用位于 Sun Blade 6000 存储模块上的物理驱动器创建虚拟驱动器

- 机箱中安装了两个 NEM

- 创建虚拟驱动器之前，执行以下操作之一：
  - 移除 Sun Blade 6000 机箱中安装的其中一个 NEM。完成此操作后，物理驱动器将只列出一次。

    创建虚拟驱动器后，可以替换 NEM。

  - 在 Legacy 引导模式下创建虚拟驱动器，如下所述：
    1. 引导服务器并进入 BIOS 设置实用程序。
    2. 导航至 "Boot" 菜单并将 "UEFI/BIOS Boot Mode" 项从 "UEFI" 更改为 "Legacy" 引导模式。
    3. 从设置实用程序的 "Save & Exit" 选项卡中选择 "Save Changes and Reset"。
    4. 重新引导系统后，当提示启动 SG-SAS6–REM-Z 设置实用程序时，按 Ctrl-C 组合键。
    5. 使用 SG-SAS6–REM-Z 设置实用程序创建虚拟驱动器。
    6. 创建虚拟驱动器后，返回到 BIOS 设置并将引导模式更改回 UEFI。

版权所有 © 2012, Oracle 和/或其附属公司。 保留所有权利。 法律声明 |